**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie nr 1 : Ogniwo dwuelektrodowe 1 szt.**

Producent/model:…………………………………………………

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

* Rozmiar wkładki/wstawki: 5 mm.
* Obudowa/materiał: stal nierdzewna.
* Max. grubość ogniwa: 6 mm (katoda + separator + anoda).
* Uszczelnione przez elektrolitowe, odporne na korozję pierścienie uszczelniające z PTFE.
* Elektrolitowy, odporny na korozję, prowadnik PTFE, który może pracować w temperaturze do 200 ° C.
* Max. temperatura pracy:

200 ºC (ciągły)

280 ºC (przez <1 minutę)

* Wymiary:



Ilustracje poglądowe pierścieni uszczelniających:

 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy