**OPIS TECHNICZNY**

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

1. **PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA**

Remont zawiera wykonanie prac remontowych w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 w laboratoriach 47

1. **Podstawowe parametry techniczne**

Pokój 47 - 5,87 x 2,90 m H=3,10 m

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Pokój 47**

Sufit i ściany malowane farbą emulsyjną . Podłoga wykładzina z PCV

**4. STAN PROJEKTOWANY**

**Laboratorium 47**

Wymiana drzwi wewnętrznych. Sufit pomalować farbą emulsyjną . Demontaż płytek przy umywalce 1,75 x 1,86. Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi do H=2,05 . Podłoga wymiana wykładziny PCV na płytki gressowe antypoślizgowe. Montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce. Wyposażyć laboratorium w meble z chemoodpornego barwionego PCV i konsole laboratoryjne zgodnie z specyfikacją mebli .