**Specyfikacja techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr zadania** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **Zadanie 10** | **Taboret (16 szt.)**  **Podstawowe parametry:**   1. Wysokość całkowita: 65 cm (+/- 2 cm) 2. Szerokość (rozstaw nóg): 34 cm (+/- 2 cm) 3. Średnica siedziska: 31 cm (+/- 2 cm) 4. Grubość siedziska: 3 cm (+/- 0.5 cm)   **Wymagania:**   1. Drewniany taboret stacjonarny 2. Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego 3. Siedzisko wykonane z drewna klejonego 4. Odporne na czynniki chemiczne i promieniowanie UV 5. Odporne na uszkodzenia mechaniczne 6. Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące   **Rysunek poglądowy:**  [Znalezione obrazy dla zapytania taboret laboratoryjny cena](https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjixOGP0cvcAhXEWiwKHRk_CUYQjRx6BAgBEAU&url=https://lenmet.pl/&psig=AOvVaw3v-ZJhfAN2IZrw0d_IPuj6&ust=1533205332493228) |